POPIS ELEKTROMERA typ NP73E

elektromer pre trojfázové pripojenie k distribučnej sústave

Poznámka:

1. Pri priamom meraní a jednotarifnej sadzbe je fakturovaná spotreba\* na displeji 1.8.0 tarif T1 ( kWh )

2. Pri priamom meraní a dvojtarifnej sadzbe je fakturovaná spotreba\* na displeji 1.8.0 tj. Súčet : 1.8.1 T1 *vysoký tarif* a 1.8.2 T2 *nízky tarif, (kWh)*

3. Pri polopriamom a nepriamom meraní a dvojtarifnej sadzbe je fakturovaná spotreba\* na displeji 1.8.0 tj. = súčet : 1.8.1 T1 *vysoký tarif* + 1.8.2 T2 *nízky tarif,* vynásobená koeficientom podľa použitých MTP (meracích transformátorov prúdu) a napäťových meničov. Pri dodávke v sadzbe VN sú pripočítané aj straty transformátora. Táto vypočítaná hodnota (kWh) je archivovaná v IMS na https://imsweb.hbp.sk/

\*zaznamenaná v IMS o 24:00 hod posledného dňa v mesiaci HBP, a.s., OHE, júl 2019